**危险废物污染环境防治信息公开**

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。”

现将2025年1-8月我公司危险废物产生、收集、处置信息公开如下，接受公众监督。

**2025年1-8月危险废物处置单位污染环境防治信息公开**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 废弃物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 处置方式 | 处置量（吨） | 责任人 |
| 广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司 | 感染性医疗废物 | HW01 | 841-001-01 | 感染性 | 高温蒸煮后交由广西贵港北控水务环保有限公司焚烧处置 | 1892.1098 | 甘海山 |
| 损伤性医疗废物 | HW01 | 841-002-01 | 感染性 | 高温蒸煮后交由广西贵港北控水务环保有限公司焚烧处置 | 305.06221 | 甘海山 |

**2025年1-8月危险废物产生单位污染环境防治信息公开**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 废弃物名称 | 废弃物代码 | 危险特性 | 产生环节 | 产生量（吨） | 污染防治措施 | 去向 |
| 1 | 广西贵港北控水务医疗废物处理有限公司 | 高温蒸煮后感染性医疗废物 | 841-001-01 | 感染性 | 高温蒸煮 | 1892.1098 | 三轮车收集后倒入垃圾池、交由专业单位处置 | 广西贵港北控水务环保有限公司 |
| 2 | 高温蒸煮后损伤性医疗废物 | 841-002-01 | 感染性 | 高温蒸煮 | 305.06221 | 三轮车收集后倒入垃圾池、交由专业单位处置 |
| 3 | 废活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 废气处理 | 0.0597 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 | 广西安达能环保科技有限公司 |
| 4 | 废活性炭 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 污水处理 | 1.14715 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 |
| 5 | 实验室废液 | 900-047-49 | 毒性、腐蚀性 | 在线监测 | 0.19725 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 |
| 6 | 污泥 | 772-006-49 | 毒性、感染性 | 污水处理 | 0.6059 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 |
| 7 | 废防护用品 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 个人防护 | 0 | 存放渣库，交由专业单位处置 |  |
| 8 | 废滤芯 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 高温蒸煮 | 0 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 |  |
| 9 | 炉渣 | 772-003-18 | 毒性、感染性 | 焚烧处理 | 0 | 存放渣库，交由专业单位处置 |  |
| 10 | 飞灰 | 772-003-18 | 毒性、感染性 | 除尘工艺 | 0 | 存放渣库，交由专业单位处置 |  |
| 11 | 废机油 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 机修 | 0 | 存放危废暂存间，交由专业单位处置 |  |
| 12 | 废布袋 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 个人防护 | 0 | 存放渣库，交由专业单位处置 |  |
| 13 | 浓缩结晶盐 | 900-352-35 | 毒性、腐蚀性 | 脱酸工艺 | 0 | 存放渣库，交由专业单位处置 |  |